**Wkład uszczelniający do elementu bazowego**

Układ szeregowy

Numer katalogowy: MSH Basic MBK R4

Numer artykułu: 1551008100

GTIN: 4052487141345

Marka: Hauff-Technik

For the collective feeding in and sealing of all supply lines (power, water, telecommunications, gas) for buildings without a basement, for installation in MSH Basic - FUBO - E - SR 4 wall sleeve. The MSH Basic - MBK - R4 is supplemented with an MSH sealing elements set which is available to purchase separately.

Wymiary: Szerokość: 500 mm; Długość: 135 mm; Wysokość: 283 mm

Tworzywo: Płyta kotwowa: poliamid wzmocniony włóknem szklanym; Rury: poliamid wzmocniony włóknem szklanym z TPE; Śruby: stal nierdzewna V2A (AISI 304L)

Szczelność: gazo- i wodoszczelność do 1,0 bara

Testy/normy: DVGW VP 601

Produkt: Dichteinsatz für Rohbauteil

Opis: na obwodzie gładka powierzchnia do łączenia z gotową podłogą

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de