**Osnovna varijanta za vlažnu ugradnju**

za zgrade s podrumom

Oznaka narudžbe: MSH PolySafe MV

Broj artikla: 1560000004

GTIN: 4052487162715

Proizvod: Hauff-Technik

Za zajedničko uvođenje i brtvljenje svih opskrbnih vodova (struja/voda/telekomunikacije/plin), ugradnja putem ulijevanja u krunske provrte ∅ 200 mm kod problematičnih svojstava zida (npr. materijala zida, opeke, plinobetona). MSH PolySafe – MV (lijevana varijanta) može se nadopuniti odvojenim elementom za brtvljenje voda. Za ugradnju su potrebni sljedeći dijelovi: uređaj za punjenje MSH PolySafe - VVR (45°) žbuka za ispunu MSH PolySafe - VM

Dimenzije: Širina brtvljenja: 30 mm; odgovara krunskom provrtu/proturnoj cijevi Øi: 199 - 203 mm; najveća debljina zida: 500 mm (na zahtjev su dostupne posebne duljine)

Materijal: Unutarnja brtva: poliamid ojačan staklenim vlaknima/EPDM; Cijev s plaštem: PVC; Bubreće gume: HE/EPDM; Vijci: nehrđajući čelik V2A (AISI 304L)

Područje primjene: Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2

Zabrtvljenost: plinotijesno i vodotijesno do 1,0 bara

Provjere/norme: DVGW VP 601

Značajke: sigurna ugradnja pomoću prednje ploče s integriranom libelom; vidljiva sigurnost montaže pomoću ugrađenog kontrolnog otvora

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvođaču**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de