**Alapkivitel belső tömítéssel**

Nyersanyag: Elülső lemez: üvegszállal megerősített poliamid; Gumi: EPDM; Köpenycső: PVC-U; Csavarok: V2A (AISI 304L) nemesacél

Alkalmazási terület: Vízzel szembeni expozíciós osztály DIN 18533: W1-E és W2.1-E; 1-es és 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Tömítettség: gáz- és vízzáró 1,0 bar nyomásig; radonzáró

Tesztek/szabványok: DVGW VP 601

Tulajdonságok: A beépített ellenőrzőnyílásnak köszönhetően a szerelés láthatóan és érezhetően biztonságos

Megrendelési azonosító: ESH PolySafe GV1

Cikkszám: 1910000000

GTIN: 4052487162821

Gyártmány: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gyártói információk**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de