**Osnovna izvedba z notranjo zatesnitvijo**

Material: Čelna plošča: s steklenimi vlakni ojačan poliamid; Guma: EPDM; Plaščna cev: PVC-U; Vijaki: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L)

Področje uporabe: Razred izpostavljenosti vodi DIN 18533: W1-E in W2.1-E; Vodotesni beton – razred obremenitve 1 in 2

Tesnjenje: plino- in vodotesno do 1,0 bar; Neprepustno za radon

Preizkusi/standardi: DVGW VP 601

Lastnosti: Vidna in tipna potrditev pravilne vgradnje z vgrajeno odprtino za preverjanje

Oznaka za naročanje: ESH PolySafe GV1

Številka artikla: 1910000000

GTIN: 4052487162821

Znamka: Hauff Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvajalcu**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de