**Bride en plastique**

à cheviller à postériori

Code d‘article: HSI150 DFK

Numéro d‘article: 2118010020

GTIN: 4052487156264

Produit: Hauff-Technik

Bride en plastique pour chevillage à postériori via des carottages ou pour vissage sur boîtiers. Permet le raccordement étanche au gaz et à l'eau des systèmes étanches pour câbles et gaines passe-câbles.

Dimensions: Longueur x largeur : 235 x 235 mm; Entraxe recommandé des carottages : 250 mm; Carottages max. Ø : 150 mm; Installation devant la paroi, y compris étanchéité superficielle : 63 mm

Matériau: Bride : polyamide renforcé de fibres de verre; Joint d'étanchéité de surface : EPDM; Éléments de fixation : acier inoxydable AISI 316L

Domaine d'application: Classe d'influence de l'eau DIN 18533 : W1-E et W2.1-E; béton étanche classe de sollicitation 1 et 2

Étanchéité: étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 2,5 bars

Propriétés: Avec niveau à eau intégré; Solution éprouvée pour utilisation sur systèmes composites pour béton frais

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Information du fabricant**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de