**Plastična prirubnica**

za naknadno zatiplavanje

Oznaka narudžbe: HSI150 DFK

Broj artikla: 2118010020

GTIN: 4052487156264

Proizvod: Hauff-Technik

Plastična prirubnica za naknadno zatiplavanje preko krunskih provrta, odnosno za pričvršćivanje vijkom na kućišta. Omogućuje plinotijesno i vodotijesno priključivanje sistemskih brtvi za kabelske cijevi i kabelske zaštitne cijevi.

Dimenzije: Duljina x širina: 235 x 235 mm; preporučeni razmak osi krunskih provrta: 250 mm; Krunski provrti, maks. Ø: 150 mm; Montaža ispred zida uključujući ravnu brtvu: 63 mm

Materijal: Prirubnica: poliamid ojačan staklenim vlaknima; Ravna brtva: EPDM; Elementi za pričvršćivanje: nehrđajući čelik V4A (AISI 316L)

Područje primjene: Klasa utjecaja na vodu DIN 18533: W1-E i W2.1-E; Vodootporni beton, klasa opterećenja 1 i 2

Zabrtvljenost: plinotijesno i vodotijesno do 2,5 bara

Značajke: s ugrađenom libelom; provjereno rješenje za upotrebu kod kompozitnih sustava od svježeg betona

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvođaču**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de