**Couvercle**

pour raccordement au passage étanche HSI90

Code d‘article: KES MA90 D

Numéro d‘article: 2225810000

GTIN: 4052487061377

Produit: Hauff-Technik

Couvercle. Raccord élastique et mécaniquement résistant avec manchette de système pour raccordement du flexible spiralé Hateflex 14090 au passage étanche ou à la bride en aluminium HSI90.

Matériau: Couvercle : polycarbonate; Écrou de serrage : PC/PBT Blend; Manchette : EPDM; Colliers de serrage : W4

Étanchéité: étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 2,5 bars

Article: Systemdeckel

Propriétés: La fixation mécanique (baïonnette) et l'étanchéité (écrou de serrage) agissent indépendamment l'une de l'autre; Système de baïonnette avec blocage de retour et contrevissage (sécurité contre ouverture inopinée)

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Information du fabricant**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de