**Wkład uszczelniający do elementu bazowego**

Tworzywo: Płyta kotwowa: poliamid wzmocniony włóknem szklanym; Rura: poliamid wzmocniony włóknem szklanym z TPE; Śruby: stal nierdzewna V2A (AISI 304L)

Szczelność: gazo- i wodoszczelność do 1,0 bara

Testy/normy: DVGW VP 601

Opis: na obwodzie gładka powierzchnia do łączenia z gotową podłogą

Numer katalogowy: ESH Basic MBK SR1

Numer artykułu: 3030473652

GTIN: 4052487241229

Marka: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de