**System iniekcji z membraną**

dla budynków z lub bez podpiwniczenia

Numer katalogowy: 2LINE MIS25 1x6-13 PRO

Numer artykułu: 3030477964

GTIN: 4052487242905

Marka: Hauff-Technik

Do niezawodnego uszczelniania kabli światłowodowych. Do montażu we wszystkich popularnych typach ścian wg normy DIN 18533 W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E i wodoszczelnym betonie wg DIN 1045. Zawiera 2-składnikową żywicę RESINATOR.

Wymiary: do otworów Øi: 25 mm; do ścian o grubości od 150 mm

Tworzywo: Manszeta membranowa: TPE; Kołnierz foliowy: Aluminiowo-plastikowa folia kompozytowa z kauczukiem butylowym; Element zaślepiający ścienny: PCFR

Zakres zastosowania: Klasa ekspozycji na wodę DIN 18533: W1-E i W2.1-E; Beton wodoszczelny o klasie obciążenia 1 i 2

Szczelność: gazo- i wodoszczelność do 1,0 bara

Ilość kabli: 1

Odpowiednie do średnic kabli/rur Ø (mm): 6-13

Opis: kontrolowane odprowadzanie żywicy RESINATOR przez sprawdzony system wtrysku membranowego; montaż bez użycia narzędzi za pomocą podwójnej strzykawki RESINATOR; montaż poziomy lub ukośny do 45° nachylenia

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de