**Muffola di collegamento**

Materiale: Manicotto: EPDM; Nastri di serraggio: acciaio inox V2A (AISI 304L)

Tenuta: a tenuta di gas e impermeabile fino a 2,5 bar

Proprietà: montaggio rapido e semplice; nastri di serraggio in acciaio inox

Identificazione d'ordine: KES110 MA110-125/110-125

Codice articolo: 820280300

GTIN: 4052487015486

Produttore: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informazioni sul produttore**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de