**Gumi tesnilo po meri**

Material: Pritisni plošči, vijaki, matice in podložke: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L) ali V4A (AISI 316L); Guma: EPDM

Tesnjenje: Plino- in vodotesno; Neprepustno za radon

Lastnosti: Izdelava po meri glede na zahtevani profil; Tehnika segmentnih obročev omogoča prilagoditev na tri oz. pet različnih premerov cevi na kraju samem; Oblikovno spojena povezava z bajonetom, kar zagotavlja zaščito pred iztrganjem; Primerno tudi za zatesnitev kablov TRI-DELTA

Oznaka za naročanje: HRD150/160 SGi b60

Številka artikla: PIM\_PRV\_0250

GTIN: -

Znamka: Hauff Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvajalcu**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de