**Componente de tubería - versión redonda**

para edificios sin sótano subterráneo

Para una entrada y un sellado conjunto de todas las tuberías de suministro (corriente, agua, telecomunicaciones, gas). Versión redonda

Material: Casquillo de pared: ABS; Dispositivo de ajuste: St37

Caso de carga: Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2; Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1

Impermeabilidad: estanco al gas y al agua hasta 1,0 bar

Ensayos/normas: DVGW VP 601

Divisiones consecutivas: 4

Propiedades: ajuste variable de altura del nivel del piso terminado

Referencia de pedido: MSH Basic FUBO EBTM

Número de artículo: 1550100048

GTIN: 4052487030366

Marca: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Información del fabricante**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de