**Osnovni umetak - kružna izvedba**

za zagrade bez podruma

Za istovremeno uvođenje i brtvljenje svih vodova za opskrbu (struja, voda, telekomunikacije, plin). Kružna izvedba.

Materijal: Proturna cijev: ABS; Naprava za postavljanje: St37

Slučaj opterećenja: Zahtijevana klasa vodootpornog betona 2; Zahtijevana klasa vodootpornog betona 1

Zabrtvljenost: plinotijesno i vodotijesno do 1,0 bara

Provjere/norme: DVGW VP 601

Odjeljci jedan pored drugog: 4

Značajke: promjenjivo podešavanje na visinu dovršenog poda.

Oznaka narudžbe: MSH Basic FUBO EBTM

Broj artikla: 1550100048

GTIN: 4052487030366

Proizvod: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvođaču**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de