**pezzo grezzo - versione circolare**

per edifici sprovvisti di scantinato

Per l'inserimento e la guarnizione collettivi di tutti i tubi di alimentazione (corrente elettrica, acqua, telecomunicazioni, gas). Versione circolare.

Materiale: Tubo di rivestimento: ABS; Dispositivo di montaggio: St37

Carico: Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2; Calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1

Tenuta: a tenuta di gas e impermeabile fino a 1,0 bar

Test/norme: DVGW VP 601

Linee affiancate: 4

Proprietà: adattamento variabile dell'altezza al livello del pavimento finito

Identificazione d'ordine: MSH Basic FUBO EBTM

Codice articolo: 1550100048

GTIN: 4052487030366

Produttore: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informazioni sul produttore**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de