**Basiscomponent - ronde uitvoering**

voor gebouwen zonder kelder

Voor het gemeenschappelijk invoeren en afdichten van alle nutsleidingen (stroom, water, telecommunicatie, gas). Ronde uitvoering.

Materiaal: Doorvoerbuis: ABS; Plaatsingsframe: St37

Lading: Waterdicht beton belastingsklasse 2; Waterdicht beton belastingsklasse 1

Dichtheid: gas- en waterdicht tot 1,0 bar

Keuringen/normen: DVGW VP 601

Segmenten naast elkaar: 4

Kenmerken: variabele aanpassing aan de hoogte van de opgeleverde vloer

Bestelnaam: MSH Basic FUBO EBTM

Artikelnummer: 1550100048

GTIN: 4052487030366

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de