**Element bazowy – wersja okrągła**

do budynków niepodpiwniczonych

Do łącznego wprowadzania i uszczelniania wszystkich przewodów zasilających (energetycznych, wodnych, telekomunikacyjnych, gazowych). Wersja okrągła.

Tworzywo: rura przepustowa: ABS; Urządzenie do ustawiania: St37

Obciążenia: Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 2; Beton wodoszczelny, klasa eksploatacyjna 1

Szczelność: gazo- i wodoszczelność do 1,0 bara

Testy/normy: DVGW VP 601

Media obok siebie: 4

Opis: Zmienne dostosowanie wysokości do poziomu gotowej podłogi

Numer katalogowy: MSH Basic FUBO EBTM

Numer artykułu: 1550100048

GTIN: 4052487030366

Marka: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de