**Buitenafdichtingselement module 4**

voor meervoudige huisinvoer, basisvariant 1

Vaste/losse flens voor meervoudige huisinvoer - GV 1 bij gebouwen met kelder en met afdichtstroken tegen stuwend / drukkend water volgens DIN 18533, W2.2-E. Geschikt voor de opname van afdichtstroken van bitumen of folie (bij folie extra inzet nodig, zie toebehoren).

Afmetingen: Vaste flens Øa: 520 mm; Losse flens Øa: 510 mm; Dikte vaste flens: 10 mm; Dikte losse flens: 10 mm

Materiaal: Roestvrij staal V2A (AISI 304L)

Lading: DIN 18533 W2.2-E

Dichtheid: gas- en waterdicht tot 1,0 bar

Bestelnaam: MSH PolySafe M4

Artikelnummer: 1551001004

GTIN: 4052487032506

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de