**Dichteinsatz für Rohbauteil**

Reihenanordnung

Zum gemeinsamen Einführen und Abdichten aller Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Telekommunikation, Gas) bei nicht unterkellerten Gebäuden, zum Einbau in den Grundkörper MSH Basic FUBO EBT/EBTM SR4. Der MSH Basic MBK R4 wird mit einem separat erhältlichen MSH-Dichtelemente-Set ergänzt.

Maße: Breite: 500 mm; Länge: 135 mm; Höhe: 283 mm

Werkstoff: Ankerplatte: glasfaserverstärktes Polyamid; Rohre: glasfaserverstärktes Polyamid mit TPE; Schrauben: Edelstahl V2A (AISI 304L)

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

Prüfungen/Normen: DVGW VP 601

Artikel: Dichteinsatz für Rohbauteil

Eigenschaften: umlaufend glatte Fläche zur optimalen Anarbeitung des Fertigfußbodens

Bestellbezeichnung: MSH Basic MBK R4

Artikelnummer: 1551008100

GTIN: 4052487141345

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de