**Inserto di tenuta per parti grezze**

Disposizione in serie

Per l'inserimento e la guarnizione collettivi di tutti i tubi di alimentazione (corrente elettrica, acqua, gas e telecomunicazioni) in edifici sprovvisti di scantinato, per l'installazione nel tubo di rivestimento MSH Basic - FUBO - E - SR 4. MSH Basic - MBK - R4 viene integrato con un set di elementi di tenuta MSH.

Dimensioni: Larghezza: 500 mm; Lunghezza: 135 mm; Altezza: 283 mm

Materiale: Piastra di ancoraggio: poliammide rinforzato con fibra di vetro; Tubi: poliammide rinforzato con fibra di vetro con TPE; Viti: acciaio inox V2A (AISI 304L)

Tenuta: a tenuta di gas e impermeabile fino a 1,0 bar

Test/norme: DVGW VP 601

Articoli: Dichteinsatz für Rohbauteil

Proprietà: Superficie liscia lungo il perimetro per l'elaborazione ottimale del pavimento finito.

Identificazione d'ordine: MSH Basic MBK R4

Codice articolo: 1551008100

GTIN: 4052487141345

Produttore: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informazioni sul produttore**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de