**Grundvariante mit Innenabdichtung**

für Gebäude mit Keller

Maße: Dichtbreite: 30 mm; passend für Kernbohrung/Futterrohr Øi: 199 - 203 mm; maximale Wandstärke: 500 mm (Sonderlänge auf Anfrage)

Werkstoff: Innenabdichtung: Aluminiumdruckguss/EPDM; Mantelrohre: PVC; Schrauben und Unterlegscheiben: Edelstahl V2A (AISI 304L)

Lastfall: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1

Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 1,5 bar

Prüfungen/Normen: DVGW VP 601

Eigenschaften: eingebaute Dichtheitsprüfvorrichtung; optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung

Bestellbezeichnung: MSH Basic GV1

Artikelnummer: 1552000219

GTIN: 4052487135252

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de