**Universele manchetplug**

voor drinkwater en stroom

Om een waterleiding Øa 63 aan de grondzijde af te dichten in een mantelbuis of het lege buizentracé Øa 75 tot max. Øa 90 (glad of gegolfd).

Afmetingen: Toepassingsgebied buis Øa: 63 mm

Materiaal: Manchet: EPDM; Spanbanden: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)

Bestelnaam: MS78W 1x63

Artikelnummer: 1552001001

GTIN: 4052487037327

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de