**Manschettenstopfen-Set**

für Mehrspartenhauseinführungen

Zum erdseitigen Abdichten der Medienleitungen im Mantelrohr oder in der Leerrohrtrasse Øa 75 bis max. Øa 90 (glatt oder gewellt).

Maße: Anwendungsbereich MS 78 - U: 1 Kabel/Rohr mit Øa 24 - 52 mm; Anwendungsbereich MS 78 - KD: 1 Kabel Øa 13 - 21 mm, 3 Kabel Øa 7 - 13 mm, 1 Kabel Øa 5 - 13 mm; Anwendungsbereich Gasabschlussstopfen: passend für Schutzrohr-Øi: 63 - 78 mm, Medienrohr-Øa: 32, 40 oder 50 mm

Werkstoff: Manschetten: EPDM; Spannbänder: Edelstahl V2A (AISI 304L); Gasabschlussstopfen: NBR

Eigenschaften: mit Segmentringtechnik für maximalen Anwendungsbereich

Bestellbezeichnung: MSH ZBS1

Artikelnummer: 1552002101

GTIN: 4052487165839

Fabrikat: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Herstellerinformationen**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de