**kit de tapones para manguitos**

for multi-line building entry systems

Para un sellado subterráneo de las tuberías de suministro en el interior de la tubería de revestimiento o en el recorrido de la tubería vacía de ∅a 75 hasta máx. ∅a 90 (lisa o corrugada).

Dimensiones: Área de aplicación MS 78 - U: 1 cable/tubería con Øa 24 - 52 mm; Área de aplicación MS 78 - KD: 1 cable de Øa 13 - 21 mm, 3 cables de Øa 7 - 13 mm, 1 cable de Øa 5 - 13 mm; Área de aplicación de los tapones de cierre para gas: adecuados para conductos con Øi: 63 - 78mm, tubería con Øa: 32, 40 o 50 mm

Material: Manguitos: EPDM; Correas de sujeción: Acero inoxidable V2A (AISI 304L); Tapones de cierre para gas: NBR

Propiedades: con tecnología de anillos segmentados para un ámbito de aplicación máximo

Referencia de pedido: MSH ZBS1

Número de artículo: 1552002101

GTIN: 4052487165839

Marca: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Información del fabricante**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de