**Kit de bouchons de manchette**

pour entrées de bâtiment multilignes

Pour étanchement au niveau du sol de conduites médias dans tube de gainage ou dans tracé de tubes vides øe 75 mm - max. øe 90 mm (lisses ou annelés).

Dimensions: Domaine d'application MS 78 - U : 1 câble/tuyau de Øa : 24 - 52 mm; Domaine d'application MS 78 : 1 câble de Øa 13 - 21 mm, 3 câbles de Øa 7 - 13 mm, 1 câble de Øa 5 - 13 mm; Domaine d'application bouchon d'obturation de gaz : adapté à Øi de gaine de protection : 63 - 78 mm , Øe de tube de fluide : 32, 40 ou 50 mm

Matériau: Manchettes : EPDM; Colliers de serrage: acier inoxydable AISI 304L; Bouchons d'obturation pour gaz : NBR

Propriétés: Avec technologie de bagues segmentées pour un domaine d'application étendu

Code d‘article: MSH ZBS1

Numéro d‘article: 1552002101

GTIN: 4052487165839

Produit: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Information du fabricant**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de