**Komplet čepova-manžeta**

za višestruke kućne uvode

Za brtvljenje cijevi za provođenje medija u cijevi s plaštem na zemlji ili u trasi prazne cijevi øa 75 mm - maks. øa 90 mm (glatka ili rebrasta).

Dimenzije: Područje primjene MS 78 - U: 1 kabel/cijev s Øa 24 - 52 mm; Područje primjene MS 78 - KD: 1 kabel Øa 13 - 21 mm, 3 kabela Øa 7 - 13 mm, 1 kabel Øa 5 - 13 mm; Područje primjene čepa za zatvaranje plina: odgovara zaštitnim cijevima s Ø: 63 - 78mm, cijev za provođenje medija Øa: 32, 40 ili 50 mm

Materijal: Manžete: EPDM; Stezne trake: nehrđajući čelik V2A (AISI 304L); Čep za zatvaranje plina: NBR

Značajke: s tehnologijom segmentnih prstena za maksimalno područje primjene

Oznaka narudžbe: MSH ZBS1

Broj artikla: 1552002101

GTIN: 4052487165839

Proizvod: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvođaču**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de