**Set tappi per manicotti**

per entrate multilinea dell'edificio

Per la guarnizione a terra delle condotte per telecomunicazioni in tubi guaina o in tracciati di tubi vuoti øe 75 mm - max. øe 90 mm (lisci od ondulati).

Dimensioni: Campo d'applicazione MS 78 - U: 1 cavo/tubo con Øe 24 - 52 mm; Campo d'applicazione MS 78 - KD: 1 cavo Øe 13 - 21 mm, 3 cavi Øe 7 - 13 mm, 1 cavo Øe 5 - 13 mm; Campo d'applicazione tappo di chiusura gas: adatto per il tubo di protezione Ø i: 63 - 78mm, tubo fluidi Ø e: 32, 40 o 50 mm

Materiale: Manicotti: EPDM; Nastri di serraggio: acciaio inox V2A (AISI 304L); Tappo di chiusura gas: NBR

Proprietà: con tecnologia ad anelli segmentati per ampliare al massimo il campo d'applicazione

Identificazione d'ordine: MSH ZBS1

Codice articolo: 1552002101

GTIN: 4052487165839

Produttore: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informazioni sul produttore**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de