**Komplet čepov za manšete**

Za večlinijske hišne uvode

Za zatesnitev vodov za medije v plaščni cevi ali trasi s prazno cevjo s øe 75 mm - najv. øz 90 mm (gladki ali rebrasti) na strani zemlje.

Mere: Področje uporabe MS 78 - U: 1 kabel/cev s Øz od 24 do 52 mm; Področje uporabe MS 78 - KD: 1 kabel s Øz od 13 do 21 mm, 3 kabli s Øz od 7 do 13 mm, 1 kabel s Øz od 5 do 13 mm; Področje uporabe zaključnega čepa za plin: za zaščitne cevi s Øn: od 63 do 78 mm, Øz cevi za medij: 32, 40 ali 50 mm

Material: Manšete: EPDM; Napenjalni trakovi: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L); Zaključni čep za plin: NBR

Lastnosti: S tehniko segmentnih obročev za najširše področje uporabe

Oznaka za naročanje: MSH ZBS1

Številka artikla: 1552002101

GTIN: 4052487165839

Znamka: Hauff Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvajalcu**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de