**Sats med manschettpluggar**

för multigenomföring i byggnader

För jordsidig tätning av medialedningarna i mantelröret eller i tomrörsledningen øa 75 mm - max. øa 90 mm (slätt eller korrugerat).

Mått: Areaområde MS 78 – U: 1 kabel/rör med Øa 24–52 mm; Areaområde MS 78 – KD: 1 kabel Øa 13–21 mm, 3 kablar Øa 7–13 mm, 1 kabel Øa 5–13 mm; Tillämpning för gasändplugg: passar till skyddsrörs-Øi: 63–78 mm, mediarörs-Øa: 32, 40 eller 50 mm

Material: Manschetter: EPDM; Spännband: Rostfritt stål V2A (AISI 304L); Gasändpluggr NBR

Egenskaper: med segmentringsteknik för maximalt användningsområde

Beställningsbeteckning: MSH ZBS1

Artikelnummer: 1552002101

GTIN: 4052487165839

Tillverkare: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Tillverkarinformation**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de