**Set van manchetplug en buisaansluiting**

voor meervoudige huisinvoer (wandinvoer)

Voor het aansluiten van een net lege buizen DN75 (gegolfd) op de invoer van een meerpartijenhuis en voor het afdichten van de transportleidingen aan de onderzijde.

Afmetingen: Toepassingsgebied MS 78 - U: 1 kabel/buis met Øa 24 - 52 mm; Toepassingsgebied MS 78 - KD: 1 kabel Øa 13 - 21 mm, 3 kabels Øa 7 - 13 mm, 1 kabel Øa 5 - 13 mm; Toepassingsgebied gasafsluitplug: passend voor mantelbuis Øi: 63 - 78 mm, transportbuis Øa: 32, 40 of 50 mm

Materiaal: Manchetten: EPDM; Spanbanden: roestvrijstaal V2A (AISI 304L); Gasafsluitplug: NBR; Dubbele moffen: PE-HD; Profielafdichting: EPDM

Kenmerken: met segmentringtechniek voor maximaal toepassingsgebied

Bestelnaam: MSH ZBS2

Artikelnummer: 1552002110

GTIN: 4052487165853

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de