**Komplet čepov za manšete in cevnih priključkov**

Za večlinijske hišne uvode (stenske uvode)

Za priključitev trase s prazno cevjo DN75 (rebrasta) na večlinijske hišne uvode in za zatesnitev vodov za medije na strani zemlje.

Mere: Področje uporabe MS 78 - U: 1 kabel/cev s Øz od 24 do 52 mm; Področje uporabe MS 78 - KD: 1 kabel s Øz od 13 do 21 mm, 3 kabli s Øz od 7 do 13 mm, 1 kabel s Øz od 5 do 13 mm; Področje uporabe zaključnega čepa za plin: za zaščitne cevi s Øn: od 63 do 78 mm, Øz cevi za medij: 32, 40 ali 50 mm

Material: Manšete: EPDM; Napenjalni trakovi: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L); Zaključni čep za plin: NBR; Dvojne spojke: PE-HD; Profilno tesnilo: EPDM

Lastnosti: S tehniko segmentnih obročev za najširše področje uporabe

Oznaka za naročanje: MSH ZBS2

Številka artikla: 1552002110

GTIN: 4052487165853

Znamka: Hauff Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvajalcu**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de