**Set manchetpluggen**

for multi-line building entry systems

Voor afdichting aan de kant van de ondergrond van transportleidingen in de mantelbuis of in het net lege buizen øbuiten 75 mm - max øbuiten 90 mm (glad of gegolfd).

Afmetingen: Toepassingsgebied MS 78 - U: 1 kabel/buis met Øa 24 - 52 mm; Toepassingsgebied MS 78 - KD: 1 kabel Øa 13 - 21 mm, 3 kabels Øa 7 - 13 mm, 1 kabel Øa 5 - 13 mm

Materiaal: Manchetten: EPDM; Spanbanden: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)

Kenmerken: met segmentringtechniek voor maximaal toepassingsgebied

Bestelnaam: MSH ZBS3

Artikelnummer: 1552002120

GTIN: 4052487165860

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de