**Inserto de sellado para el componente**

versión redonda

Para la introducción y sellado conjuntos de tuberías de suministro (corriente , agua, telecomunicaciones y gas) en edificios sin sótano subterráneo, para su instalación en un casquillo de pared MSH Basic-FUBO-E. El MSH Basic - MBK se completa con elementos de sellado que se suministran por separado.

Material: Placa de anclaje: poliamida reforzada con fibra de vidrio; Tuberías: ABS con TPE; Tornillos: Acero inoxidable V2A (AISI 304L)

Impermeabilidad: estanco al gas y al agua hasta 1,0 bar

Ensayos/normas: DVGW VP 601

Divisiones consecutivas: 4

Referencia de pedido: MSH Basic MBK

Número de artículo: 1554010180

GTIN: 4052487038164

Marca: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Información del fabricante**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de