**Brtveni umetak za osnovni umetak**

kružna izvedba

Za zajedničku ugradnju i brtvljenje svih opskrbnih vodova (struja, voda, telekomunikacije, plin) u zgradama bez podruma, za ugradnju u proturnu cijev MSH Basic-FUBO-E. MSH Basic - MBK može se nadopuniti odvojenim elementima za brtvljenje vodova.

Materijal: Sidrena ploča: poliamid ojačan staklenim vlaknima; Cijevi: ABS s TPE; Vijci: nehrđajući čelik V2A (AISI 304L)

Zabrtvljenost: plinotijesno i vodotijesno do 1,0 bara

Provjere/norme: DVGW VP 601

Odjeljci jedan pored drugog: 4

Oznaka narudžbe: MSH Basic MBK

Broj artikla: 1554010180

GTIN: 4052487038164

Proizvod: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvođaču**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de