**Inserto di tenuta per parti grezze**

Versione circolare

per l'inserimento e la guarnizione collettivi di tutti i tubi di alimentazione (per gas, acqua, corrente elettrica e telecomunicazioni) in edifici sprovvisti di scantinato, per l'installazione nel tubo di rivestimento MSH Basic-FUBO-E. MSH Basic - MBK viene integrato con gli elementi di tenuta per linee disponibili separatamente.

Materiale: Piastra di ancoraggio: poliammide rinforzato con fibra di vetro; Tubi: ABS con TPE; Viti: acciaio inox V2A (AISI 304L)

Tenuta: a tenuta di gas e impermeabile fino a 1,0 bar

Test/norme: DVGW VP 601

Linee affiancate: 4

Identificazione d'ordine: MSH Basic MBK

Codice articolo: 1554010180

GTIN: 4052487038164

Produttore: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informazioni sul produttore**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de