**Afdichtingsinzet voor basiscomponent**

ronde uitvoering

Voor de gemeenschappelijke invoer en afdichting van alle nutsleidingen (stroom, water, telecommunicatie, gas) bij gebouwen zonder kelder, voor inbouw in de doorvoerbuis MSH Basic-FUBO-E. De MSH Basic - MBK wordt aangevuld met afzonderlijk verkrijgbare afdichtingselementen voor de secties.

Materiaal: Ankerplaat: glasvezel versterkt polyamide; Buis: ABS met TPE; Schroeven: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)

Dichtheid: gas- en waterdicht tot 1,0 bar

Keuringen/normen: DVGW VP 601

Segmenten naast elkaar: 4

Bestelnaam: MSH Basic MBK

Artikelnummer: 1554010180

GTIN: 4052487038164

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de