**Wkład uszczelniający do elementu bazowego**

wersja okrągła

Do łącznego wprowadzania i uszczelniania wszystkich przewodów zasilających (energetycznych, wodnych, telekomunikacyjnych, gazowych) w budynkach niepodpiwniczonych, do montażu w rurze przepustowej MSH Basic-FUBO-E. MSH Basic - MBK należy uzupełnić o dostępne osobno elementy uszczelniające do poszczególnych typów przewodów.

Tworzywo: Płyta kotwowa: poliamid wzmocniony włóknem szklanym; rury: ABS z TPE; śruby: stal nierdzewna V2A (AISI 304L)

Szczelność: gazo- i wodoszczelność do 1,0 bara

Testy/normy: DVGW VP 601

Media obok siebie: 4

Numer katalogowy: MSH Basic MBK

Numer artykułu: 1554010180

GTIN: 4052487038164

Marka: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de