**Tesnilni vložek za sestavni del gradnje v začetni fazi**

Okrogla izvedba

Za skupno napeljevanje in zatesnitev vseh vodov (elektrika, voda, telekomunikacije, plin) v stavbah brez kleti in vgradnjo v cevno uvodnico MSH Basic-FUBO-E. MSH Basic - MBK se dopolni z ločeno dobavljivimi tesnilnimi elementi za posamezne linije.

Material: Sidrna plošča: s steklenimi vlakni ojačan poliamid; Cevi: ABS s TPE; Vijaki: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L)

Tesnjenje: plino- in vodotesno do 1,0 bar

Preizkusi/standardi: DVGW VP 601

Vzporedne linije: 4

Oznaka za naročanje: MSH Basic MBK

Številka artikla: 1554010180

GTIN: 4052487038164

Znamka: Hauff Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvajalcu**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de