**Osnovna varijanta s unutarnjim brtvama**

za zgrade s podrumom

Za istovremeno uvođenje i brtvljenje svih vodova za opksrbu (struja/voda/telekomunikacije/plin). MSH PolySafe GV1 se kao osnovni model može nadopuniti sljedećim, zasebno dostupnim brtvenim elementima za vodove, modulima ili MSH PolySafe proturnom cijevi: komplet brtvenih elemenata MSH PolySafe (brtveni elementi za vodove) modul 1: Vanjski brtveni elementi za vodonepropusne betonske zidove bez dodatnih brtvi za zgrade modul 1.2: Vanjski brtveni element s vanjskom prirubnicom za povezivanje postojećih brtvi zgrade modul 3: Izolacijska pločica za uporabu u postojećoj perimetarskoj izolaciji modul 6: Vanjski brtveni element širine brtvljenja 90 mm za dvostruke zidove bez dodatnih brtvi za zgrade modul 6.2: Vanjski brtveni element s vanjskom prirubnicom za povezivanje postojećih brtvi zgrade u dvostrukim zidovima Proturna cijev MSH PolySafe: Proturna cijev s integriranom vanjskom brtvom, nije potreban dodatni modul Moguće su dodatne nadogradnje.

Dimenzije: Širina brtvljenja: 30 mm; odgovara krunskom provrtu/proturnoj cijevi Øi: 199 - 203 mm; najveća debljina zida: 500 mm (na zahtjev su dostupne posebne duljine)

Materijal: Unutarnja brtva: poliamid ojačan staklenim vlaknima/EPDM; Cijev s plaštem: PVC; Vijci: nehrđajući čelik V2A (AISI 304L)

Slučaj opterećenja: Zahtijevana klasa vodootpornog betona 1; Zahtijevana klasa vodootpornog betona 2; DIN 18533 W1.1-E; DIN 18533 W1.2-E; DIN 18533 W2.1-E

Zabrtvljenost: plinotijesno i vodotijesno do 1,0 bara; otporno na radon

Provjere/norme: DVGW VP 601

Značajke: moguće je provjeriti sigurnost pomoću ugrađenog uređaja za provjeru zabrtvljenosti; sigurna ugradnja pomoću prednje ploče s integriranom libelom; vidljiva sigurnost montaže pomoću ugrađenog kontrolnog otvora

Oznaka narudžbe: MSH PolySafe GV1

Broj artikla: 1560000000

GTIN: 4052487162678

Proizvod: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvođaču**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de