**Osnovna izvedba z notranjo zatesnitvijo**

za stavbe s kletjo

Za skupno napeljevanje in zatesnitev vseh vodov (elektrika/voda/telekomunikacije/plin). MSH PolySafe GV2 se kot osnovna enota se dopolni z naslednjimi elementi in enotami za zatesnitev posameznih linij, ki so na voljo ločeno: Komplet tesnilnih elementov MSH PolySafe (tesnilni elementi za linije) Enota 3: Izolacijska plošča za vstavljanje v obstoječo podzemno izolacijo Enota 6: Zunanji tesnilni element s tesnilno širino 90 mm za dvojne/elementne stene brez dodatne zatesnitve stavbe Enota 6.2: Zunanji tesnilni element z zunanjo prirobnico za vključitev v obstoječo zatesnitev stavbe pri dvojnih elementnih stenah. Možne so tudi dodatne dopolnitve.

Mere: Tesnilna širina: 60 mm; Za Øn izvrtine/cevne uvodnice: od 199 do 203 mm; Največja debelina stene: 500 mm (posebne dolžine na zahtevo)

Material: Notranja zatesnitev: s steklenimi vlakni ojačan poliamid/EPDM; Plaščne cevi: PVC; Vijaki: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L)

Primer obremenitve: Vodotesni beton, razred obremenitve 1; Vodotesni beton, razred obremenitve 2; DIN 18533 W1.1-E; DIN 18533 W1.2-E; DIN 18533 W2.1-E

Tesnjenje: plino- in vodotesno do 1,0 bar; Neprepustno za radon

Preizkusi/standardi: DVGW VP 601

Lastnosti: Preverljiva zanesljivost za dvojne elementne stene z vgrajeno napravo za preverjanje tesnjenja; Zanesljiva vgradnja s čelno ploščo z vgrajeno vodno tehtnico; Vidna potrditev pravilne vgradnje z vgrajeno odprtino za preverjanje

Oznaka za naročanje: MSH PolySafe GV2

Številka artikla: 1560000002

GTIN: 4052487162692

Znamka: Hauff Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvajalcu**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de