**内部密封的基本型号**

用于带地下室的建筑物

用于共同引入和密封所有种类的供应管线（电/水/电信/气）。 MSH PolySafe GV2作为基本模块，可与以下可单独购买的管路密封元件和模块组合使用： MSH PolySafe密封元件套装（管路密封元件） 模块3：隔热片，用于安装在现有的外围隔热层中 模块6：外部密封件，密封宽度90毫米，用于没有额外建筑物密封结构的双层空心墙 模块6.2：外部密封件，带有外部法兰，用于连接现有的双层空心墙建筑物密封结构 可进一步扩展。

尺寸: 密封宽度：60mm; 适合墙体开孔/穿墙套管Øi：199 - 203mm; 最大壁厚：500mm（可按要求提供特殊长度）

材料: 内部密封：玻璃纤维增强聚酰胺/EPDM; 套管：PVC; 螺钉：不锈钢V2A（AISI 304L）

负荷情况: 防渗混凝土防水等级1; 防渗混凝土防水等级2; 水影响等级DIN 18533 W1.1-E; 水影响等级DIN 18533 W1.2-E; 水影响等级DIN 18533 W2.1-E

密封性: 气密和水密性最高1.0巴; 氡气密封

检验/标准: DVGW VP 601

特性: 内置密封性检查装置，可检查在双层空心墙上安装正确; 带水平仪的前端板，确保安装正确; 装有检查开口，可视觉检查安装情况

订购名称: MSH PolySafe GV2

商品号: 1560000002

GTIN: 4052487162692

产品：Hauff技术

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**制造商信息**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de