**Basisvariant voor natte inbouw**

voor gebouwen met kelder

Voor het gemeenschappelijk invoeren en afdichten van alle nutsleidingen (stroom/water/telecommunicatie/gas), inbouw door uitgieten in boringen ∅ 200 mm bij gecompliceerde wandmaterialen (bijv. metselwerk, tegels, gasbeton). De MSH PolySafe – MV (gietvariant) wordt aangevuld met afzonderlijk verkrijgbare afdichtingselementen voor de secties. Voor de inbouw zijn de volgende componenten nodig: vulinrichting MSH PolySafe - VVR (45°) vloeibare specie MSH PolySafe - VM

Afmetingen: Afdichtingsbreedte: 30 mm; passend voor boring/doorvoerbuis Øi: 199 - 203 mm; maximale wanddikte: 500 mm (speciale lengtes op aanvraag)

Materiaal: Binnenafdichting: glasvezel versterkt polyamide/EPDM; Mantelbuis: PVC; Zwelbanden: HE/EPDM; Schroeven: roestvrijstaal V2A (AISI 304L)

Lading: Waterdicht beton belastingsklasse 2

Dichtheid: gas- en waterdicht tot 1,0 bar

Keuringen/normen: DVGW VP 601

Kenmerken: Zekere inbouw door voorplaat met geïntegreerde waterpas; Optisch zekere montage door ingebouwde controle-opening

Bestelnaam: MSH PolySafe MV

Artikelnummer: 1560000004

GTIN: 4052487162715

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de