**Osnovna izvedba za mokro vgradnjo**

za stavbe s kletjo

Za skupno napeljevanje in zatesnitev vseh vodov (elektrika/voda/telekomunikacije/plin), vgradnja z zalivanjem v izvrtine ∅ 200 mm pri težavnih stenah (npr. opečne stene in porobeton). MSH PolySafe – MV (izvedba za zalivanje) se dopolni z elementi za zatesnitev posameznih linij, ki so na voljo ločeno. Za vgradnjo so potrebni naslednji deli: Naprava za zalivanje MSH PolySafe VVR Malta za zalivanje MSH PolySafe MV

Mere: Tesnilna širina: 30 mm; Za Øn izvrtine/cevne uvodnice: od 199 do 203 mm; Največja debelina stene: 500 mm (posebne dolžine na zahtevo)

Material: Notranja zatesnitev: s steklenimi vlakni ojačan poliamid/EPDM; Plaščne cevi: PVC; Nabrekljivi trakovi: HE/EPDM; Vijaki: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L)

Primer obremenitve: Vodotesni beton, razred obremenitve 2

Tesnjenje: plino- in vodotesno do 1,0 bar

Preizkusi/standardi: DVGW VP 601

Lastnosti: Zanesljiva vgradnja s čelno ploščo z vgrajeno vodno tehtnico; Vidna potrditev pravilne vgradnje z vgrajeno odprtino za preverjanje

Oznaka za naročanje: MSH PolySafe MV

Številka artikla: 1560000004

GTIN: 4052487162715

Znamka: Hauff Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvajalcu**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de