**进行湿式安装的基本型号**

用于带地下室的建筑物

用于共同引入和密封所有种类的供应管线（电/水/电信/气），适合墙体性质较难安装的情况（例如砌砖、砖、混凝土多孔砖），安装时在∅200毫米的墙体开孔中灌浆。 MSH PolySafe MV（灌浆型号）与单独选购的管路密封元件配合使用。 安装时需要以下部件: 灌浆装置MSH PolySafe VVR 灌注砂浆MSH PolySafe VM

尺寸: 密封宽度：30mm; 适合墙体开孔/穿墙套管Øi：199 - 203mm; 最大壁厚：500mm（可按要求提供特殊长度）

材料: 内部密封：玻璃纤维增强聚酰胺/EPDM; 套管：PVC; 膨胀条：HE/EPDM; 螺钉：不锈钢V2A（AISI 304L）

负荷情况: 防渗混凝土防水等级2

密封性: 气密和水密性最高1.0巴

检验/标准: DVGW VP 601

特性: 带水平仪的前端板，确保安装正确; 装有检查开口，可视觉检查安装情况

订购名称: MSH PolySafe MV

商品号: 1560000004

GTIN: 4052487162715

产品：Hauff技术

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**制造商信息**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de