**Buitenafdichtingselement module 6**

voor meervoudige huisinvoer MSH PolySafe GV 1/GV 2

Buitenafdichtingselement als aanvulling op de meervoudige huisinvoer PolySafe in boringen bij dubbele elementwanden. Door de afdichtingsbreedte van 90 mm dicht de Module 6 zowel de betonbekisting van de dubbele of elementwand af als het beton ter plaatse.

Afmetingen: passend voor boring/doorvoerbuis Øi: 199 - 203 mm; Afdichtingsbreedte: 90 mm; Insteekdiepte: 115 mm

Materiaal: glasvezel versterkt polyamide/EPDM/roestvrijstaal V2A (AISI 304L)

Lading: Waterdicht beton belastingsklasse 2; Waterdicht beton belastingsklasse 1

Artikelen: Außendichtelement Modul 6 für Mehrspartenhauseinführung MSH PolySafe GV1 und GV2

Kenmerken: Optisch zekere montage door ingebouwde controle-opening

Bestelnaam: MSH PolySafe M6

Artikelnummer: 1560000107

GTIN: 4052487162807

Fabrikant: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Gegevens van de producent**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de