**Kit d'éléments d'étanchéité de lignes**

pour entrées de bâtiment multilignes

Dimensions: Domaine d'application SDE : 1 câble électrique de Øa 20 - 34 mm; Domaine d'application SDW : 1 conduite d'eau de Øa 32, 40 ou 50 mm; Domaine d'application SDK : 1 câble de Øa 13 - 21 mm, 3 câbles de Øa 7 - 13 mm, 1 câble de Øa 5 - 13 mm

Matériau: Éléments d'étanchéité : polyamide renforcé de fibres de verre/EPDM

Propriétés: Avec découpes segmentées pour un domaine d'application étendu

Code d‘article: SDS E/W/K

Numéro d‘article: 1560000500

GTIN: 4052487162890

Produit: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Information du fabricant**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de