**Élément d'étanchéité universel pour eau**

pour entrées de bâtiment monolignes et multilignes

Dimensions: Domaine d'application : 1 conduite d'eau de Øa 32, 40 ou 50 mm

Matériau: Polyamide renforcé de fibres de verre / EPDM

Propriétés: Avec découpes segmentées pour un domaine d'application étendu

Code d‘article: SDW 1x32/40/50

Numéro d‘article: 1560000504

GTIN: 4052487162937

Produit: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Information du fabricant**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de