**Elemento di tenuta per linee delle telecomunicazioni**

per entrate monolinea e multilinea dell'edificio

Dimensioni: Campo d'applicazione: 1 cavo Øe 13 - 21 mm, 3 cavi Øe 7 - 13 mm, 1 cavo Øe 5 - 13 mm

Materiale: Poliammide rinforzato con fibra di vetro / EPDM

Proprietà: con tagli segmentati per ampliare al massimo il campo d'applicazione

Identificazione d'ordine: SDK 1x13-21+3x7-13+1x5-13

Codice articolo: 1560000506

GTIN: 4052487162951

Produttore: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informazioni sul produttore**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de