**Élément d'étanchéité universel pour électricité**

pour entrées de bâtiment monolignes et multilignes

Dimensions: Domaine d'application : 1 câble électrique de Øa 20 - 34 mm

Matériau: Polyamide renforcé de fibres de verre / EPDM

Propriétés: Avec découpes segmentées pour un domaine d'application étendu

Code d‘article: SDE 1x26-29/36-39/43-46/48-51

Numéro d‘article: 1560000512

GTIN: 4052487163026

Produit: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Information du fabricant**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de