**Élément d'étanchéité universel pour électricité/communications**

pour entrées de bâtiment monolignes et multilignes

Dimensions: Domaine d'application : 1 câble de Øa 26 - 30 mm, 3 câbles de Øa 5 - 8 mm, 2 câbles de Øa 7 - 13 mm

Matériau: Polyamide renforcé de fibres de verre / EPDM

Propriétés: Avec découpes segmentées pour un domaine d'application étendu

Code d‘article: SDEK 1x26-30+3x5-8+2x7-13

Numéro d‘article: 1560000514

GTIN: 4052487163064

Produit: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Information du fabricant**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de