**Uređaj za punjenje**

za vlažnu ugradnju MSH PolySafe MV (lijevana varijanta)

Za vlažnu ugradnju višestrukih kućnih uvoda (lijevana varijanta) u spoju sa žbukom za ispunu Hauff- Beto-Fix. Lijevana površina MSH PolySafe VVR 45° sastoji se od 2 razine.

Materijal: Pločica za punjenje: nehrđajući čelik 1.4301 (AISI 316L); Naprava za brzo pritezanje Pocinčani čelik; Ravna brtva: NBR

Značajke: samostalno se centrira putem 4 prihvatne iglice

Oznaka narudžbe: MSH PolySafe VFV45

Broj artikla: 1591000121

GTIN: 4052487038942

Proizvod: Hauff-Technik

**Hauff-Technik GmbH & Co. KG**

**Informacije o proizvođaču**

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Telefon +49 73 22 13 33 - 0
Fax +49 73 22 13 33 - 999
office@hauff-technik.de
http://www.hauff-technik.de